2025年迎新氛围营造（校园内整体）采购需求

**一、 项目概况**

1、项目名称：2025年迎新氛围营造（校园内外整体）

2、项目预算：人民币 [76000] 元 (最高限价)

二、要求内容

1、采购背景与目的：

为确保2025年秋季学期新生顺利、愉快地入学，并迅速适应新环境，本次迎新工作将提供高效、便捷、贴心的服务，采取线上预报到与线下办理手续相结合的方式，展现学校良好形象，传递人文关怀，力求让新生及家长满意放心。

2、采购内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **项目** | **数量** | **单位** | **尺寸** | **备注** |
| 1 | **校外** | 双面指示牌 | 11 | 套 | 6m\*2.5m | 双面黑胶喷绘+定制支架 |
| 2 | 双面指引桁架喷绘 | 24 | 平米 | 4m\*6m | 双面黑胶喷绘+桁架 |
| 3 | **东大门** | 红色充气拱门 | 1 | 套 | 20m | 拱门+双面条幅 |
| 4 | 注水道旗 | 20 | 套 | 5m高 | 5m高度道旗+双面道旗布，金属底座道旗 |
| 5 | 大门校园指引板 | 48 | 平米 | 2套8m\*3m | 桁架黑喷 |
| 6 | 8 | 根 | 0.8m×0.8m×2.6m | 立柱四面包kt板 |
| 7 | 拱门 | 1 | 个 | 12m\*4m | 整体采用木结构批腻子贴双面画面。校标采用亚克力底板uv，校文化及标语双面采用亚克力包边发光字（不装灯），立柱螺旋叠加成型，立体展示，内置防风配重 |
| 8 | **宿舍区** | 宿舍区拱门 | 1 | 个 | 12m\*4m | 整体采用木结构批腻子贴双面画面。校标采用亚克力底板uv，校文化及标语双面采用亚克力包边发光字（不装灯）立柱螺旋叠加成型，立体展示，内置防风配重 |
| 11 | 男生宿舍区间造景 礼物盒 | 1 | 组 | 8m\*3m | 钢结构焊接结构，烤漆工艺，画面uv，含假花、堆头、落地字、风车 |
| 12 | 思齐、润泽生活服务站 横幅 | 30 | 米 | 20m/条，2条 | 横幅布含安装 |
| 13 | **报到区** | 一起来“机”个掌 | 1 | 套 | 8m\*3m | 四位数计数器+木结构造型批腻子画面uv，不锈钢线条隔断，金属立体字，异形造景立体展示，配置防风水箱 |
| 14 | 湖边拍照框 打卡点 | 1 | 套 | 8m\*3m | 木结构镂空造型，内置亚克力打卡造型，金属立体字，相框展示结构，配置防风水箱 |
| 15 | 异形报到处指引 | 4 | 套 | 5m\*2.8m | 采用木结构批腻子贴双面画面uv，异形结构，双面立体展示，配置防风水箱 |
| 16 | 弘德楼 户外打卡点 南机电录取通知书 | 1 | 组 | 5.4m\*3m | 框架采用木结构批腻子贴底图，整体厚度30cm，框架内嵌入亚克力面板，表面文字造型采用亚克力打白背UV，落地字/信封/堆头立体展示，配置防风水箱 |
| 18 | 笃行楼 户外打卡点 | 1 | 组 | 5m\*2.8m | 框架采用木结构批腻子贴底图，框架内嵌入亚克力面板，表面文字造型采用亚克力打白背UV，结合系部异形造型，DP打卡立体展示。配置防风水箱 |
| 19 | 敏行楼 户外打卡点 | 1 | 组 | 5.4m\*2.8m | 框架采用木结构批腻子贴底图，框架内嵌入亚克力面板，表面文字造型采用亚克力打白背UV，艺术布垂幔，DP打卡造型立体展示，配置防风水箱 |
| 20 | 慎行楼 户外打卡点 | 1 | 组 | 5.8m\*2.5m | 框架采用木结构批腻子贴底图，框架内嵌入亚克力面板，表面文字造型采用亚克力打白背UV，高淳四宝元素，学校建筑元素DP打卡造型立体展示，配置防风水箱 |
| 21 | 信息核验处 丽屏展板 | 11.52 | 平米 | 8个0.8m\*1.8m | 含丽萍展架 |
| 22 | 桌牌 | 16.8 | 平米 | 70块60cm\*40cm | kt哑膜 |
| 23 | **绿色通道** | 异形报到处指引 | 1 | 套 | 5m\*2.8m | 采用木结构批腻子贴双面画面uv，异形结构，双面立体展示。 |
| 24 | 打卡点 | 1 | 组 | 5.5m\*2.8m | 木结构镂空造型，内置亚克力打卡造型，拱门展示结构，气球链+落地字+芙蓉板 |
| 26 | 丽屏展板 | 7.2 | 平米 | 5个80cm\*180cm | 含丽萍展架 |
| 27 | 台卡 | 7 | 块 | 30cm\*15cm | 芙蓉板双面，中间刻槽折边，三角形台卡 |
| 31 | **其他** | 发展历程 | 1 | 组 | 8m\*2.8m | 框架采用木结构批腻子贴底色图，框架内嵌入亚克力面板，表面文字造型采用亚克力打白背UV，融合学校文化元素DP打卡造型立体展示，芙蓉板底座+透明亚克力uv+立体金属字 |
| 36 | 接站手举牌 | 16 | 套 | 40cm\*60cm | kt板+杆子 |
| 37 | 横幅4条 | 16 | 米 | 4m\*0.7m | 横幅布 |

3、交货要求：

交货地点：南京市高淳区鹿鸣大道33号校内指定地点

交货期：2025年9月12日16：00前完成供货、安装、调试并验收合格。**（提供承诺函加盖公章）**

交货方式：供应商负责免费送货上门、卸货至指定地点（含上楼）并完成安装、调试。

4、质量保证与验收标准：

1.1质量标准： 符合国家相关质量标准、行业标准、产品出厂标准及本需求书规定的技术要求。

1.2验收标准： 货物到达后，由采购人组织验收。验收依据包括：合同、本需求书、供应商报价文件承诺等。验收内容包括：数量、外观、型号规格、技术参数、功能性能测试、安装调试效果、资料完整性、保修条款等。验收合格后签署验收报告。

1.3质量保证期：在质量保证期内，若遭遇大风大雨等不可抗力天气，导致氛围营造设施倾倒（如龙门、注水道旗、打卡点等物料），确保 1 小时内完成修复，恢复其原有风貌。保持 24 小时通讯畅通，随时响应需求，全力保障各项布置的稳定与完好。**（提供承诺函加盖公章）**

**三、 供应商资格要求**

1.1具有独立承担民事责任的能力**（提供营业执照副本复印件加盖公章）**。

1.2参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录**（提供书面声明加盖公章）。**

需提供4份具有类似高校项目成功实施经验，**（提供合同复印件加盖公章）**。

本项目不接受联合体报价。

**四：报价要求**

供应商须对本需求书“货物清单”中的所有货物和服务进行唯一总价报价（即总包价）。

报价应为含税全包价，包括但不限于：货物成本、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、培训费、税金（注明税率）、售后服务费、质保期内所有费用及一切不可预见费等所有为完成本项目所发生的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。